


yunbridge Disable










python /IoT/Arduino\_7688/SerialExecSysCommand.py > /dev/ttyS0










[**如何讓 LinkIt smart 7688 duo開機時自動啟動您的 python App ?**](https://iamblue.gitbooks.io/linkit-smart-nodejs/content/zh-TW/basic/linux_auto_start.html)

****

check process isn't running

